|  |  |
| --- | --- |
|  | {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}} |
|  | {\\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1 |
|  | \pard\sa200\sl276\slmult1\f0\fs22\lang9 char data = 0; void setup() \par |
|  | \{\par |
|  | Serial.begin(9600); transmission\par |
|  | pinMode(13, OUTPUT); \par |
|  | \}\par |
|  | void loop()\par |
|  | \{\par |
|  | if(Serial.available() > 0) \par |
|  | \{data = Serial.read(); \par |
|  | Serial.print(data); \par |
|  | Serial.print("\\n"); \par |
|  | if(data == '1') \par |
|  | digitalWrite(13, HIGH); \par |
|  | else if(data == '0') \par |
|  | digitalWrite(13, LOW); \par |
|  | \par |
|  | \}\par |
|  | } |
|  |  |